Mikael Salin

AAMUPÄIVÄN TEHTÄVÄT

1.	Selvitä itsellesi seuraavat tietoliikenteeseen ja lähiverkkoihin liittyvät termit ja niiden tarkoitus käyttäen hyväksesi internettiä.
a)	modeemi
Muunninlaite, joka muuttaa tietokoneen digitaalisen signaalin analogiseen muotoon puhelinlinjalla tapahtuvaa siirtoa varten. Modeemi muuntaa myös puhelinlinjalta tulevan analogisen signaalin takaisin digitaaliseksi tietokonetta varten.
b)	modulointi
analogisen signaalin muuntaminen digitaaliseksi 
c)	demodulointi
digitaalisen signaalin muuntaminen analogiseksi
d)	ISDN
Integrated Services Digital Network. Digitaalinen monipalveluverkko, joka toimii 2*64+16 kbs nopeudella.
e)	ASDL
Asymmetric Digital Subsciber Line (epäsymmetrinen digitaalinen tilaajayhteys). Tavallista tilaajalle tulevaa puhelinkaapelia hyödyntävä tiedonsiirtotekniikka, jonka epäsymmetrisyys näkyy niin, että tiedonsiirron nopeus on verkosta käyttäjälle nopeampi kuin käyttäjältä verkkoon.
f)	kaapelimodeemi
laite, joka mahdollistaa laajakaistayhteyden kaapelitelevisioverkossa
g)	AT-komennot
Hayes-yhtiön kehittämä ja myöhemmin epästandardisti laajentunut modeemien komentokieli.
h)	rinnakkaissiirto
tietty määrä bittejä siirretään samanaikaisesti rinnakkain
i)	sarjasiirto
bitit siirretään yhdellä johtimella peräkkäin
j)	V.32bis 
standardi kaksisuuntaiseen modeemien väliseen kaksisuuntaiseen tiedonsiirtoon puhelinverkossa nopeudella 14400 bps
k)	V.90bis
….nopeudella 56000 bps
l)	Baudi
Tiedonsiirtonopeuden yksikkö, joka ilmaisee siirrettyjen bittien lukumäärän sekunnissa.
m)	RS-232 –kaapelit
modeemijohto
n)	TxD ja RxD
TxD = transmitted data, päätelaitteen kannalta lähtevä tieto
RxD = received data, päätelaitteen kannalta modeemilta tuleva tieto
o)	RTS ja CTS
RTS = Request To Send, lähetysluvan pyytäminen
CTS = Clear To Send, valmis lähetykseen
p)	DSR ja DTR
DSR= Data Set Ready, siirtolaitteen ilmoitus päätelaitteelle, siirtolaite toiminnassa
DTR= Data Terminal Ready, päätelaite valmis
q)	IEEE 802.3z
Gigabitti Ethernet
r)	UTP
unshielded twisted pair = suojaamaton parikaapeli
s)	FTP
Kahden Internetissä olevan tietokoneen välillä tapahtuvaan tiedostojen siirtoon tarkoitettu protokolla.
t)	STP
shielded twisted pair = suojattu parikaapeli
u)	1000BaseSX
Gigabit Ethernet kuidulla
v)	MAC mistä koostuu
Media access control address

w)	TCP/IP
Kaksi internet-liikenteen mahdollistavaa yhteyskäytäntöä. Lyhenne sanoista Transmission Control Protocol/Internet Protocol.
x)	Token ring
Ympyrän muotoinen lähiverkkomalli.
y)	Broadcast, unicast ja multicast
Broadcast = saman sanoman lähettäminen samaan aikaan kaikille verkon koneille
unicast = yhden lähettäjän ja yhden vastaanottajan kesken siirretty sanoma
multicast = saman sanoman lähettäminen samaan aikaan useille (valituille) vastaanottajille

2.	Millä cmd komennolla saat selville seuraavat asiat verkossa?
a)	Oman MAC –osoitteesi
ipconfig /all
b)	Toisen tietokoneen MAC -osoitteen omalta koneeltasi?
ping koneenip, arp -a
c)	Reititystaulun?
route print
d)	Miten selvität onko jokin kone verkossa tai onko se päällä, omalta koneeltasi?
ping nimi esim. ping t10916
e)	Millä komennolla saat selville mitä koneita verkosta löytyy?
net view
f)	Miten selvität mitä koneeltasi on jaettuna?
net view koneennimi
g)	Miten jäljität paketin (reitti koneeltasi kohteeseen)?
tracert kohde

3.	Selvitä mitä yksityisiä IP –osoitteita on varattu käyttöösi eri osoiteluokissa?

A yksi verkko 10.0.0.0-10.255.255.255
B 16 verkkoa 172.16.0.0-172.31.255.255
C 256 verkkoa 192.168.0.0-192.168.255.255