this file lists all supported SSRC switches for BeSweet v1.4.
beware : switches are case-sensitive.

Usage :
BeSweet -core(..) -ota(..) -azid(..) -shibatch(..) -boost(..) -lame(..) -mp2enc(..) -ogg(..) -split( .. ) -plugin( .. ) -ac3enc(..)


Dg.


--rate
-------

Default: not used

This sets the destination sample frequency.


--normalize
-----------

Default: not used

This raise up the digital volume of the audio to the maximum level.

--att
------

Default : 0 (dB)

This sets the total value of attenation.
Values should be in dB.


-equ
-----

Default : not used.

Sets the name of equalizer preset file.


-q
--
Default : 0.8.

Sets the level of equalizer quality.
values vary from 0 to 1.